{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["多媒体教室网络中控"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多媒体教室网络中控","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[1,7,1,8],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["曲靖医学高等专科学校多媒体教室方案"]
[{"$nulls":7},"单位：元（人民币）"]
["序号","设备名称","参考品牌","型号","功能要求描述","数量","单位","单价","合计"]
[1,"教育投影机","EPSON、3M、DP","EB-C1040XN","★1、投影技术：3LCD投影机，白色亮度：≥4000流明(ISO21118标准），色彩亮度：≥4000流明(ISO21118标准），物理分辨率：≥1024*768，对比度：≥2000：1；2、灯泡：E－TORL 275W，灯泡寿命：≥3000小时（标准亮度），节能模式≥4000小时；3、1.6倍变焦镜头；★4、全封闭设计，更有效防尘，投影机镜头、调节口均全封闭、镜头自带镜头防护盖；★5、排风口有自动开关的百叶窗设计，当投影机开机时百叶窗打开进行排风，当投影机关机后，百叶窗也自动关闭，防止灰尘进入机体，更有效的减少灰尘对灯泡亮度衰减的影响。★6、同时具备水平、垂直梯形校正，垂直梯形校正为设置自动梯形校正；★7、4秒快速开机，0秒关机即关机后投影机风扇停止转动；★8、输入端口带线缆后盖，保持设备整体的紧凑，复合视觉的美观感，有效隔粉尘进入机器内部；9、三合一USB接口（影响、控制、信号；10、无PC演示功能；11、网络接口可用于监控、控制投影机，信号传输；★12、网络四画面分割投影功能，允许32 台电脑同时接入有线、无线网络，投影其中任何4 台PC 显示的内容，实现单台电脑、双画面、四画面投影显示，不同信号同时输入双画面显示；12、新型大尺寸过滤网，更换时间5000小时，无线网络投影802.11n，2.4G，600M网速（选配无线模块）支持 Windows7 64 bit，2路RGB输入，1路RGB输出，1路HDMI高清输入、视频等多种不同输入接口，重量≥4.2Kg。为确保产品质量，投标人需提供生产厂家针对本项目授权书原件及三年免费售后服务承诺书原件，3C认证、节能环保认证、产品彩页。",2,"台"]
[2,"电动投影幕","凯利佳、Fulgent、Stewart","120寸","宽高比例：4：3，对角线：120英寸，有效尺寸：2440mm*1830mm,为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"块"]
[3,"网络中控系统","KONZESYS、Crestron、Creator","KZ-4600VNT","前面板带网路、MIC、USB*2组、笔记型电脑VGA、笔记本音讯介面、万能通用电源插座；15键防暴式金属控制按键及铝合金面板；1组DC12V电源输出介面；1组IC读卡机RS-232控制埠,D型9Pin接口；5组I/O介面端子，可接系统开关、电脑状态检测及磁簧开关；1组电脑开/关PC On/Off控制开关端子；1组电控锁LOCK On/Off输出开关端子；1组IR红外发射输出控制；1组警报输出端子；1组RS-232投影机控制端子(TX,GND,RX)；1组RS-232电脑控制埠,D型9Pin接口；1组网路控制扩展介面；3×2 VGA矩阵切换器；3×1 Video影像输入/输出介面；3×1 Audio立体音输入/输出介面；1组投影机电源输出控制；1组电动银幕电源升降控制；内置身历声音量模组；可设置电动银幕升降断电时间，保护电动银幕行程开关和继电器；软体可支援Win98/XP/2000/VISTA/Win7版本；系统开关可定义自动化批次处理功能；一体化设计，15key金属防暴按键；支援线上更新底层程式；支援记忆体资料导入汇出；可扩展网路总控和视讯转码器；可扩展网路管理、录播、直播、远端协助、IC卡管理、防盗报警、自动排课等功能,为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"套"]
[4,"网络设备管理器","KONZESYS、Crestron、Creator","KZ-PIC2","1. 采用国际通用RS-232和TCP/IP协议控制方式；2. ★内置大容量存储器，能保存2周以上的课表ic卡记录；3. 内置6路电源模块,可时序也可单独控制设备电源，功率可达2000W；4. ★内置远程网络控制模块，可透过网络定时或手动更新ic卡课表到管理器内；5. 内置4路网络交换机接口；内置2路RS-232，能透过网络控制第3方设备；6. ★能查询ic卡的使用记录；7. ★联网下可透过网络辨别刷卡开启系统设备，网线不通可以跟本机比较数据确定是否开启系统设备 ；8. 可把已经安装单机版中控的教室升级为网络ic卡管理；为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"台"]
[6,"数位讲台","Konzesys","订制","机体材质:采用1.2mm~1.5mm钢板，附安全锁。讲桌尺寸:关闭时100mmx74mmx105.5mm，展开时210mmx94mmx105.5mm。萤幕面孔:适用17吋4:3液晶萤幕~20吋16:9宽屏液晶萤幕;调整方式:可采用手动分段或电动无段式调整仰角功能，可任意调整观看角度0~70度。扶手:提供弧形木质扶手，方便使用者握扶(尺寸68×68mm)。键盘滑鼠架:隐藏式，滑轨抽拉，可容纳标准键盘及滑鼠。中控面板架: 隐藏式，滑轨抽拉，可容纳中控分体式控制面板。电脑开门:可经由电脑播放DVD、VCD等光碟片。辅助台板:抽拉式大型桌板，承重30公斤。活动与定位:机底3吋活动轮四只，其中二只具煞车功能、二组具高低定位脚柱。扩充性:可扩充指纹辨视管理系统、网路防盗及网路管理系统。为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"张"]
[10,"台式电脑","DELL","3020MT","不低于英特尔i3-4160 （双核, 3MB 缓存, 3.60 GHz, 含 HD 4400显卡/Intel H61主板，集成千兆网卡，集成声卡，1个半高PCIe　x16插槽，3个全高PCIe x1插槽/4GB DDRIII 1333/500G SATA（7200rpm)硬盘/DVD刻录光驱/硬盘保护卡功能：可实现网络传输和硬盘保护还原，重启自动修改IP及计算机名称，可以隐藏系统分区，远程开关机功能/高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，权威机构平均无故障时间不低于十万小时（提供证书），中国环境标志产品认证证书防静电、防浪涌检测认证/21.5寸宽屏液晶显示器/三年硬盘不返还售后服务/商用/整机含液晶显示器及键鼠三年保修及免费上门服务/（为确保产品质量，供货商需提供所投品牌的授权经销资格证明及厂家针对本项目产品三年免费售后服务承诺原件。）",2,"台"]
[11,"全频会议音箱","SemBr、AudioBasik、QSC","PS10","音箱。10\" 2分频全频系统；倒装式2×3\"高音使声音细腻,清脆悦耳,更富有层次感；高音过载自动保护；吊挂装置:悬吊式螺丝吊孔；功率:150W；阻抗:6Ω；最大声压级:110dB±3dB/1M；覆盖角度:90°×30°；频率范围:40Hz-20kHz；灵敏度:92dB；尺寸:500×295×285mm；重量:11Kg。为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",4,"只"]
[12,"功率放大器","SemBr、AudioBasik、QSC","KA280","功放。6.3端子/S端子信号输出,可连接VOD；前3后2共5支话筒插口；话筒声和音乐声独立旋扭控制；9级变调±4.0CT；喇叭系统、过载、高温、输入信号保护；音乐/麦克风音质调整；音乐左右声道平衡控制；可安装于机柜；功率:200W/8Ω；280W/4Ω；频率响应:20Hz-20kHz ；总谐波失真:0.05%；音乐音质调整:±10dB；话筒音质调整:±8dB；3U高。为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"台"]
[13,"会议话筒","BYECHUR、SHURE、SemBr","BY310","频率响应：100-13KHz、 灵敏度：-44dB±2dB、参考授话距离：20-120cm、 咪管长度：390mm，为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"支"]
[14,"无线话筒","BYECHUR、SHURE、SemBr"," BY981","红外线自动对频,只要轻轻一按,就能锁定不受干扰频点\n音码识别静音控制及杂音锁定,即使附近有同一个频率在发射,也能自动识别,抗干扰能力特强,免除点歌机、电脑、DVD等机器干扰\nRF发射功率高低可调，更省电，也适合多种场合使用\n具有LED显示,同时显示发射频道及电池电量\n电源开关装设在管身上部,保留有线话筒方便使用的特点\n内部装设有电源锁定开关,可防止使用者误操作，一手持一领夹，提供为确保产品质量，供货商需提供厂家针对本项目的授权原件及三年免费售后服务承诺原件。",2,"套"]
[15,"安装辅助材料","国产","国产定制        ","VGA、音箱线、电源线、插线板、控制线音箱吊架、网线、USB、专业插件、投影机吊架、线管、钢槽等",2,"套"]
["合计"]