{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["点位统计","设备清单","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"点位统计","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[2,1,3,1],[4,1,5,1],[6,1,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["曲靖医学高等专科学校食堂新增监控位置及设备统计"]
["序号","位置","位置","枪机","半球","立杆","设备箱","光纤收发器","8口交换机","24口交换机"]
[1,"篮球场","篮球场7栋旁",4,null,1,1,1,null,1]
[2,null,"篮球场6栋前",2]
[3,"图书馆旁 ","小广场旁",3,null,1,1,1,1,1]
[4,null,"水塘旁",2,null,1,1,null,1]
[5,"办公楼旁","停车场",3,null,2,2,null,1,1]
[6,null,"办公楼围墙",1]
[7,"1栋宿舍前","1栋宿舍前",3,null,null,2,null,2]
[8,"小侧门","小侧门",1,null,null,1,null,1]
[9,"教师食堂","教师食堂后面和侧面",2]
[10,"学生宿舍","1栋、2栋、3栋、4栋、5栋",null,65,null,null,5,null,5]
[11,"合计",null,21,65,5,8,7,6,8]

{"sheet":"设备清单","index":1,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["曲靖医学高等专科学校新增监控及宿舍更换摄像机设备清单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","数量","单位","单价","总价","备注"]
[1,"400万高清红外枪机","海康","DS-2CD2T45QJ-IX",31,"个",null,null,"篮球场6个、学生宿舍6栋前2个、图书馆旁5个、办公楼后停车场4个、外围1个、小侧门1个、教室食堂2个"]
[2,"400万高清红外半球","海康","DS-2CD2345QJ-IX",65,"个",null,null,"1栋、2栋、3栋、4栋、5栋宿舍每栋13个共计65个"]
[3,"64路录像机","海康","NVR-SN64I",2,"台"]
[4,"显示器","海信","50寸",5,"台",null,null,"监控室2台、学生食堂3台"]
[5,"电源","小耳朵","12V2A",96,"个",null,null,"室外"]
[6,"枪机支架","海康","DS-1212ZJ ",31,"个"]
[7,"设备箱",null,null,8,"个"]
[8,"8口汇聚点交换机","迅捷","FSG108",6,"台"]
[9,"24口汇聚点交换机","H3C","S1224V2",8,"台",null,null,"因增加监控点位导致原汇聚点交换机处理能力不够，导致监控画面卡顿，需更换学生宿舍7栋汇聚交换机1台、图书馆汇聚交换机1台、办公楼汇聚交换机1台、每栋宿舍1台共5台（原交换机百兆需更换为千兆）"]
[10,"网线","海康","超五类",8,"箱"]
[11,"电源线","海康","RVV2*2.0",1550,"米",null,null,"监控立杆处主干电引入"]
[12,"电源线","海康","RVV2*1.0",2250,"米"]
[13,"光缆","电信级","12B",2950,"米"]
[14,"尾纤","电信级","SC-SC",40,"条"]
[15,"终端盒","电信级","12B",7,"对"]
[16,"光纤收发器","NETLINK","1000M",7,"对"]
[17,"光纤收发器插槽","海康","14槽",1,"套"]
[18,"插座","公牛",null,10,"个"]
[19,"PVC","联塑","Φ20",2250,"米"]
[20,"开槽破路",null,null,80,"米",null,null,"含恢复"]
[21,"立杆",null,"3.5米",5,"套",null,null,"杆体利旧，杆体增加设备箱、预埋等"]
[22,"总价",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}